{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["车辆装备情况","矿山、隧道队伍装备情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"车辆装备情况","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,4],[3,5,3,8],[5,0,21,0],[22,0,33,0],[35,0,35,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["xx省xx市（县）xx化工园区xx危险化学品应急救援队伍装备调查表（2-2）"]
[]
["填报单位：",{"$nulls":4},"日期：    年    月    日"]
["类别","序号","装备类型","品牌型号","主要技术参数","数量","存放地点","车辆状态","备注"]
["车辆类",1,"卫星通信指挥车","依维柯加强越野","车辆底盘品牌（依维柯加强）、卫星频段（ku波段）、使用卫星（亚太9号）、通信带宽4M、动中通或静中通（静中通）、信号落地方式（固安卫星主站）"]
[null,2,"发电照明车",null,"发电功率，照明距离，自持时间等"]
[null,3,"宿营车",null,"车辆底牌品牌、尺寸、同时供休息人数等"]
[null,4,"举高喷射消防车","沈阳捷通SX5300JXFJP16","车辆底牌品牌（豪沃）、举高高度16米、车辆功率273KW、车载炮流量80L/S、车载泡沫液量（水9T、泡沫3T）、泡沫类型（清水泡沫）、射高、喷射距离70M"]
[null,5,"重型泡沫消防车","上海震旦SZX5270GSFPM120","车辆底牌品牌（豪沃）、车辆功率273KW，喷射距离，车载炮流量80L/S、射高70°、车载泡沫量8T、水量4T，泡沫类型（清水）"]
[null,6,"泡沫水罐车（含水罐车）","明光浩淼MX5190GXFSG80/HS","车辆底牌品牌(豪沃）、车辆功率132KW，车载炮流量55L/S、喷射距离75M，车载泡沫量、水量（8T）"]
[null,7,"涡喷消防车","浩淼科技发展有限公司","车辆底牌品牌（德国曼）、车辆功率324KW、流量80L\\S、喷射距离100M"]
[null,8,"泡沫补给车",null,"车辆底牌品牌、携带泡沫量、泡沫类型、补给速度。"]
[null,9,"干粉消防车（含联用车）","上海震旦SZX5270TXFGL100","车辆底牌品牌(豪沃)、车辆功率273KW、水量（7T）干粉量（3T）、喷射距离(枪9M）"]
[null,10,"工程抢险堵漏车",null,"车辆底牌品牌、车辆功率、牵引力、抢险器材种类（扩张、破拆、堵漏）、抢险器材数量等"]
[null,11,"供气消防车","苏州捷达SJD5141TXFGQ78/W","车辆底牌品牌（五十铃）、车辆功率177kw、空压机功率35kw、充气速度1500L/min、同时充气气瓶数量8"]
[null,12,"远程供水车",null,"运输车辆底盘、供水距离、最大供水流量、供水管路数量等"]
[null,13,"多功能抢险救援消防车","苏州捷达SJD5140TXFJY75W1","车辆底牌品牌（庆铃）、车辆功率191KW、牵引力(5T)、抢险器材种类（电动液压扩张器1套、手动液压扩张器1套、破拆工具1套）、移动呼吸气源1组、防蜂服1套，切割机3把"]
[null,14,"举高三相射流消防车",null,"车辆底牌品牌、车辆功率，车载炮流量、举高高度、喷射距离，车载泡沫量、超细干粉量、水量，泡沫类型等"]
[null,15,"化学洗消车","苏州捷达QL1250DRFZY","车辆底牌品牌（轻型五十铃）、车辆功率206KW、洗消面积、洗消药剂种类、洗消药剂量"]
[null,16,"运兵车","江铃全顺GX6641T-S3","车辆底牌品牌、车辆尺寸6503*2095*2595、运输人员数量10人"]
[null,17,"多功能检测车",null,"车辆底盘种类、监测仪器名称、检测物质种类等"]
["装备类",1,"红外热成像仪",null,"探测距离、探测温度范围"]
[null,2,"红外气体成像仪",null,"探测距离、探测温度范围"]
[null,3,"生命探测仪","Audio ResQ","探测距离、探测方式等"]
[null,4,"手持式不明化学物质检测仪（光谱或红外）",null,"检测物质种类、检测上下限"]
[null,5,"便携式工业有害气体检测仪","GX2300","检测物质种类、检测上下限"]
[null,6,"灭火机器人","上海务进RXR-M40D-WJA-B","行进方式（履带）、最大越障高度160MM、功率1700W、侦检物质有毒气体（CO、Cl2、NH4、H2S、CH4）的检测系统，爬坡能力 ≥40%，消防炮额定工作压力0.8MPa，,消防炮喷射流量(L/s)：40，消防炮喷射射程( m)≥60"]
[null,7,"排烟机器人",null,"行进方式（轮式或履带）、最大越障高度、功率、最大风量等"]
[null,8,"侦检机器人",null,"行进方式（轮式或履带）、最大越障高度、功率、侦检物质种类等"]
[null,9,"移动消防炮","北京世纪骏通POKLMP100RC","博克70L/秒防爆无线遥控炮、最大射程80米、最大射高90°"]
[null,10,"大流量拖车消防炮","美国威廉姆斯Ranger3 1x4","最大射程≥120m、流量65L/s、射高105m、供水方式（消防车供水）、灭火介质（水、泡沫）、泡沫混合比例范围6%"]
[null,11,"视频指挥系统",null,"通信方式（4G、卫星）等、通信带宽、传输信道"]
[null,12,"其他"]
[]
["填写说明：\n    1.表中所列装备为范例。请救援队伍按照实际情况填报。\n    2.如果同类装备或车辆有多辆的，请在相应装备后插入一行记录，并将A列的序号重新排序。\n  "]

{"sheet":"矿山、隧道队伍装备情况","index":1,"n_rows":7,"n_cols":25,"rows_kept":7,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,24],[1,0,1,24],[2,0,2,20],[2,21,2,24],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,9],[3,10,3,22],[3,23,3,24],[6,0,6,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安全生产应急救援队调查表"]
["（矿山类救援装备）"]
["队伍名称："]
["总体情况（台、套；万元）",null,"车辆上牌情况（台）",null,null,"通用类（台）",{"$nulls":4},"矿山、隧道事故救援类（台、套）",{"$nulls":12},"装备使用年限情况（台、套）"]
["数量","原值","无牌照","企业内部牌照","正常车牌","车辆总数","完好数","卫星通信指挥车","发电照明车","宿营车","总数","完好数","气体分析化验车）","越野吊装车","视频指挥系统","蛇眼探测仪","生命探测仪  ","井下快速成套支护装备","大型钻孔设备","车载钻机","井下救灾钻机","液态CO2灭火装置","排水设备","报废期内","超出报废期"]
[]
["单位负责人：                             填表人：                                联系电话：   "]